Основные типичные нарушения по охране труда:

* отсутствие защитных ограждений, входящих в конструкцию оборудования;
* использование под оборудование (механизмы), а также при ремонте и хранении техники подставок, которые не соответствуют требованиям нормативных правовых актов;
* слабый контроль за своевременным проведением с работниками стажировок, инструктажей и проверок знаний по вопросам охраны труда;

– отсутствует либо не доукомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

* нарушение требований электробезопасности (скрутки, оголенные токоведущие провода);

– на грузовой тележке отсутствует табличка (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера;

* использование лестниц, в т.ч. самодельных деревянных приставных, не прошедших статистических испытаний (отсутствуют бирки, ступени прикреплены к тетивам без врезки, отсутствуют винтовые шпильки и т.п.).